ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ  ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ
  В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКЛАДОВА БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ с. ЧЕРНЕВО, общ.СУВОРОВО, обл.ВАРНА, на основание чл 116д, ал.1 от ЗООС и чл.20,ал.І от Наредбата




1. Име на оператора и адрес на складовата база за съхранение на взривни вещества за граждански цели
 с. Чернево, общ.Суворово, обл.Варненска
„НИКАС” ООД, София, бул.”Г. М. Димитров” № 54 


2.  Данни за актуалните становища/решения, издадени по реда на глава седма, раздел I от ЗООС:
2.1.  Номер и дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване 
класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал;
	Изх. № УК - 70/21.12.2017 г.

2.2. Номер и дата на становището по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал;
Изх. № 26-00-355(5)/02.02.2018 г.


3. Кратко описание на дейността в Складовата база за  съхранение на взривни вещества за граждански  цели

Предмета на дейността на Складовата база е съхранение на взривни вещества за граждански цели  и тяхната реализация на пазара или употреба на обекти, в които се изпълняват взривните работи от дружеството.
Складовете за взривни вещества за граждански цели  и средства за взривяване са полувкопани и са заобиколени от земеделски имоти. Складовата база се намира в дъното на долината на пресъхнала река.  Оборудвана е с необходимите гръмоотводи, заредени противопожарни табла, резервоар за вода, хидрантни кранове , телефонна връзка и е оградена с железобетонни колове и бодлива тел с височина 2,0 метра на разстояние 50 м. от помещенията.
Оградата е осветена и денонощно се охранява от оторизирана охранителна фирма „СОТ-161” ЕООД, гр. София.  
На територията на складовата база са налични 5 хранилища, от които две не функционират - хранилища № 5 и № 8
1. хранилище № 4 за съхранение тротилови пресовки, Риогел, ДШ и ОШ с капацитет до 9,5 тона.
2. хранилище № 6 за съхранение на неелектрически детонатори и капсул детонатор № 8 – до 0,1 тона.
3. хранилище № 7 за съхранение на взривни вещества Анфо с капацитет до 40 тона.



4. Информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение No 3 към ЗООС и кратко описание на основните им опасни свойства съгласно раздел III, т. 6 от приложение No 2, съответно раздел V, т.6 от приложение No 4;


	Химично наименование1 
	CAS № 
	EC № 
	Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)
	Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС2
	Проектен капацитет на технологичното съоръжение _(съоръжения) (в тонове)3

	Налично количество (в тонове) 4 
	Физични свойства5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Взривно вещество ANFO „Никанит” 
Амониев нитрат-93%
Дизелово гориво-7%


	

6484-52-2
68334-30-5
	

229-347-8
269-822-7
	
Expl 1.5
Oxid. Solid 3 
Eye Irit. 2 
H 201;  
 
	

Част 1
кат.Р1a
Няма опасни в-ва под форма на отпадъци
	




хранилище  7 


	


Наличните количества се променят
	



Бели гранули с мирис на ДГ

	Риогел                       
амониев нитрат -58%
метиламониев нитрат-20%
натриев нитрат-5%
алуминиев прах-15%
етилен гликол-2%



	
6484-52-2
22113-87-7
7631-99-4
7429-90-5
107-21-1
	
229-347-8
244-787-0
231-554-3
231-072-3
203-473-3
	Expl 1.1 
Eye dam. 1
Eye irrit 2
Ox. sol. 3
Flam. sol. 1
Skin corr. 1A
Water react. 2
H 201, H 205, H 228, H 261, H 272, H 318, H 319, H 302, H 314
	


Част 1
кат.Р1a
Няма опасни в-ва под форма на отпадъци
	



хранилище  4 

	


Наличните количества се променят
	Твърда паста опакована в полиетиленов ръкав

	Тротилови пресовки
-
	
118-96-7
	
204-289-6
	Expl 1.1 
H 201, 
H 311, H 301; H373
H 411

	
	
	
	твърд блок

	Други експлозиви – 
ДШ-89-91%
9-11%
	
78-11-5
118-96-7
	
201-084-3
204-289-6
	Expl 1.1 
Н200
Н201; Н 331

	
	
	
	

	Неелектрически детонатори  Ехел



	121-82-4
78-11-5
	
	Expl 1.1В; 1,4В
Н 201
1,4S

	Част 1
катР1a
Няма опасни в-ва под форма на отпадъци
	хранилище 6 
	Наличните количества се променят
	Алуминиева обвивка












5. Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма авария в предприятието/съоръжението, или посочване на източника, където тази информация може да бъде намерена по електронен път.

Неблагоприятните последствия от евентуална голяма авария няма да окажат съществено влияние върху елементи извън територията на взривният склад поради географското му разположение и отдалечеността му от други обекти. 
На територията на складовата база има изготвен „Авариен план” , който се актуализира ежегодно и съгласува с отдела по гражданска защита към община Суворово. В разработеният „Авариен план” на обекта има разработена схема за оповестяване при бедствия и аварии.
При земетресение данните /време на възникване, епицентър, степен/ се обявяват по БНТ и БНР. При първи признаци на земетресение органът за управление на обекта трябва да обяви опасността на персонала и да установи връзка с Общинският щаб за координиране на спасителните действия.
Територията на складовото стопанство не попада в заливна зона. При аварийно прииждане няма опасност повърхностните води да наводнят съоръжения и помещения в обекта.
При забелязване на авария или пожар, хората намиращи се в близост до складовата база трябва да се евакуират по най-бързият начин на разстояние не по-малко от 1000 м. от оградата на складовата база, в посока обратна на вятъра. 
При забелязване на газов облак, евакуацията трябва да е в посока обратна на разпространението на облака. Хората трябва да затворят прозорците на помещенията, ако не са загазени. Ако има загазени помещения след преминаване на облака да се проветрят незабавно.
Информация и достъп до документите са налични на територията на складовата база за съхранение на взривни вещества за граждански цели с. Чернево, общ. Суворово.  Допълнителна информация може да бъде получена от инж. Мартин Маринов – ръководител взривен склад, тел. 0888 531 282.

